Коммерческое предложение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляционные бетонные каналы ВБк | | | | | | | | |
| Блок ВБк | | **Эскиз** | **Вес, кг** | **Количество на поддоне, шт.** | **Размеры ШхДхВ, мм** | **Размеры и площадь канала, мм/м2** | | Цена, шт. |
| **Основной канал** | **Спутник** |  |
|  | ВБк21х30 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-30-2.tif | **37** | **18** | **300х560х325** | **305х210/0,64** | **120х210/0,025** | По запросу |
|  | ВБк21х30c |  |  | **18** | **300х560х325** | **305х210/0,64** | **-** | По запросу |
|  | ВБк21х47 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-47-1.tif | **33** | **18** | **300х560х325** | **470х210/0,098** | **-** | По запросу |
|  | ВБк21х46 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-46-1.tif C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-46-2.tif | **39** |  | **300х880х325** | **440х210/0,092** | **2\*120х210**  **/2\*0,025** | По запросу |
|  | ВБк21х46с |  | **45** |  | **300х880х325** | **440х210/0,092** | **-** | По запросу |
|  | ВБк21х78 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-47-1.tif C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-47-2.tif | **37** |  | **300х880х325** | **780х210/0,16** | **-** | По запросу |
|  | ВБк21х62 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-62-1.tif C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\21-62-2.tif | **39** |  | **300х880х325** | **620х210/0,13** | **120х210/0,025** | По запросу |
|  | ВБк21х62с |  |  |  | **300х880х325** | **620х210/0,13** | **-** | По запросу |
|  | ВБк26х26 | **C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26-26-1.tif** **C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26-26-2.tif** | **37** | **18** | **360х500х325** | **260х260/0,067** | **110х260/0,027** | По запросу |
|  | ВБк26х26с |  |  | **18** | **360х500х325** | **260х260/0,067** | **-** | По запросу |
|  | ВБк26х40 | **C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26-40-1.tif** **C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\26-40-2.tif** | **33** | **18** | **360х500х325** | **400х260/0,1** | **-** | По запросу |
|  | ВБк30х40 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\30-40-1.tifC:\Users\Vladimir_F\Downloads\28-10-2020_23-00-15\tiff\30-40-2.tif | **62** |  | **400х800х325** | **400х300/0,011** | **2\*100х300**  **/2\*0,027** | По запросу |
|  | ВБк30х40с2 |  |  |  | **400х800х325** | **400х300/0,011** | **-** | По запросу |
|  | ВБк30х55 | C:\Users\Vladimir_F\Downloads\28-10-2020_23-00-15\tiff\30-55-1.tifC:\Users\Vladimir_F\Downloads\28-10-2020_23-00-15\tiff\30-55-2.tif | **60** |  | **400х800х325** | **550х300/0,158** | **100х300/0,027** | По запросу |
|  | ВБк30х55с |  | **64** |  | **400х800х325** | **550х300/0,158** | **-** | По запросу |
|  | ВБк30х70 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\30-77-1.tifC:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\30-77-2.tif | **53** |  | **400х800х325** | **700х300/0,205** | **-** | По запросу |
|  | ВБк30х35 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\30-35-1.tifC:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\30-35-2.tif | **47** |  | **400х600х325** | **350х300/0,1** | **100х300/0,028** | По запросу |
|  | ВБк30х35с |  |  |  | **400х600х325** | **350х300/0,1** | **-** | По запросу |
|  | ВБк30х50 | C:\Users\Vladimir_F\Downloads\28-10-2020_23-00-15\tiff\30-50-1.tifC:\Users\Vladimir_F\Downloads\28-10-2020_23-00-15\tiff\30-50-2.tif | **40** |  | **400х600х325** | **500х300/0,148** | **-** | По запросу |
|  | ВБк 1-12х17 | C:\Users\vladi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ВБк1-12х17.tif | **14** |  | **250х200х325** | **170х120/0,02** | **-** | По запросу |
|  | ВБк 2-12х17 | C:\Users\Vladimir_F\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ВБк 2-12х17.tif | **23** |  | **250х360х325** | **2\*170х120/0,02** |  | По запросу |
|  | ВБк 3-12х17 | C:\Users\vladi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ВБк3-12х17.tif | 33 |  | 250х520х325 | 3\*170х120/0,02 |  | По запросу |

**Примечание:** Цена без учета Доставки.

* Руководитель направления Сергей Анатольевич К.Т. 8-920-463-01-00

СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Кирпич | Ж/б блоки | Сталь оцинкованная | ВБк |
| Внешний вид канала | C:\Users\vladi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\vbkk.jpg | C:\Users\vladi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ventoblok-sborny.jpg | C:\Users\vladi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\204759206-kak_u_vas_-1-.jpg |  |
| Материал изготовления канала | Кирпич керамический полнотелый | Блок железо-бетонный | Сталь оцинкованная холоднокатаная | Блок керамзитобетонный |
| Внутренняя поверхность канала | Штукатурка цементно-песчаная | Бетонный | Стальной лист оцинкованный | Керамзитобетон |
| Законченное техническое решение конструкции | НЕТ | ДА | ДА \* | ДА |
| Возможность поэтажной сборки | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА |
| Сложность изготовления/монтажа канала | Высокая | Низкая | Высокая | Низкая |
| Скорость монтажа | Низкая | Высокая | Низкая | Высокая |
| Возможность монтажа после завершения СМР | Есть, ограничено | Нет | Есть | Есть |
| Габариты шахты. Длина, мм | 1040 | 800 | 920 | 800 |
| Ширина, мм | 510 | 400 | 520 | 400 |
| Площадь, м2 | 0,53 | 0,32 | 0,5 | 0,26 кухн./0,168 с/у |
| Масса шахты высотой 3,0 м, кг | 2 120 | 1 100 | 700 | 555 |
|  | **Необходимость дополнительной отделки** | | | |
| Внутренней | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Внешней | ДА | ДА | ДА | При необходимости |
| Утепления | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
| Огнезащиты | НЕТ | НЕТ | ДА | НЕТ |
| Огнестойкость | EI 60 | EI 60 | EI 60 | EI 150 |
| Срок службы, лет | > 50 | > 50 | 30 | > 100 |
| Типоразмеры | Широкий ассортимент | Практические | Неограниченное ГОСТ 24751-81 | Широкий ассортимент |

* Руководитель направления Сергей Анатольевич К.Т. 8-920-463-01-00